Scala

Manufacturing process

**Tufting 5/32” loop pile**

Pile content

**100 % PP**

Primary backing

**Woven PP**

Secondary backing

**Texflor felt**

Pile weight

**Ca. 520 gr./m²**

Total weight

**Ca. 1.565 gr./m²**

Pile height

**Ca. 4 mm**

Total height

**Ca. 6,5 mm**

Tuft density/m²

**Ca. 105 000**

Width

**300 + 400 + 500 cm**

Sound insulation

**24 dB**

Fire class

**Efl (EN 13501-1)**





